Instalacja lokalna.

1. Pendrive sformatować do systemu plików FAT/FAT32 (zalecamy pendrive o mniejszych pojemnościach)
2. Na pendrive, w głównym katalogu umieścić plik nks-app_5837r-rad_arm.opk
3. Pendrive podłączyć do bocznego wejścia USB w kasie
4. W kasie Sigma wejść do Menu Funkcje serwisowe -> Aktualizacja Offline (hasło potwierdzenia: OPAL)
5. Kasa automatycznie zrestartuje się po aktualizacji, wersję aplikacji można sprawdzić w Funkcje serwisowe -> Wersja programu.
